Hard- und Firmware-Entwicklung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge

Bachelorarbeit

Pascal Thurnherr  
Frühjahr/Sommer 2020

Betreuung: Prof. Dr. Thomas Moor  
Lehrstuhl für Regelungstechnik  
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Inhalt

[Abbildungsverzeichnis 4](#_Toc48308638)

[Tabellenverzeichnis 4](#_Toc48308639)

[1. Einleitung 5](#_Toc48308640)

[2. Theorie und Hintergrund 6](#_Toc48308641)

[2.1 Einführung 6](#_Toc48308642)

[2.2 SAE J1772 und IEC/DIN 62196 6](#_Toc48308643)

[2.3 Combined Charging System (CCS) 9](#_Toc48308644)

[2.4 Technische Umsetzung der SAE J1772-Signalisierung 9](#_Toc48308645)

[3. Anforderungen 11](#_Toc48308646)

[4. Elektronikentwicklung 13](#_Toc48308647)

[4.1 Konzept und Werkzeuge 13](#_Toc48308648)

[4.2 Schaltungsdesign 14](#_Toc48308649)

[4.3 Leiterplattenlayout 16](#_Toc48308650)

[4.4 Prototypenbau 16](#_Toc48308651)

[5. Firmwareentwicklung 16](#_Toc48308652)

[5.1 Konzept 16](#_Toc48308653)

[5.2 Entwicklungsumgebung 16](#_Toc48308654)

[5.3 Funktionale Beschreibung 16](#_Toc48308655)

[6. Test und Validierung 16](#_Toc48308656)

[6.1 Testaufbau 16](#_Toc48308657)

[6.2 Ergebnisse 16](#_Toc48308658)

[7. Fazit 16](#_Toc48308659)

# Abbildungsverzeichnis

[Abbildung 1: Beispielschaltung für die technische Implementierung der SAE J1772-Signalisierung 9](#_Toc48308489)

# Tabellenverzeichnis

[Tabelle 1: Ladezustände nach SAE J1772 7](#_Toc48308577)

[Tabelle 2: Ladekabel-Kodierung der maximalen Stromstärke nach IEC 61851 7](#_Toc48308578)

[Tabelle 3: Verfügbarer Ladestrom in Abhängigkeit der Pulsweite nach IEC 61851-1 8](#_Toc48308579)

# Einleitung

Diese Bachelorarbeit im Studiengang Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik entstand im Frühjahr/Sommer 2020 am Lehrstuhl für Regelungstechnik der FAU in Erlangen, unter der Aufsicht von Prof. Thomas Moor. Dabei wurde auf Basis der Standards IEC/DIN 62196 und SAE J1772 die Elektronik für eine Elektrofahrzeug-Ladestation entwickelt. Hard- und Firmware dieses Projekts sind in großen Teilen an das Open-Hardware-Projekt SmartEVSE angelehnt. Die hier vorgestellte Elektronik soll als Grundstein für ein geplantes Netzwerk von Ladestationen dienen, welche mittels eingebauter WiFi-Module von einem zentralen Server gesteuert und verwaltet werden können. Außerdem soll das Ladestations-Modul auch ohne Netzanbindung als Einzelinstallation betrieben werden können, z.B. als „Wallbox“ in der heimischen Garage für Elektrofahrzeug-Betreiber.

Nach einem kurzen Überblick über die verschiedenen Konzepte und Begriffe wird im Abschnitt „Theorie und Hintergrund“ zunächst die Funktion des CCS-Ladestandards, wie er aktuell in Europa verwendet wird, erläutert.

Im Kapitel „Anforderungen“ werden die technischen Anforderungen an das fertige System beschrieben und die daraus resultierenden Designentscheidungen dargelegt.

Vor dem Hintergrund des SmartEVSE-Projekts wurden an der Elektronik und Firmware diverse Anpassungen und Erweiterungen vorgenommen, welche im Detail in den Kapiteln 4 und 5 erläutert werden. Der Abschnitt zur Elektronikentwicklung umfasst die Zeichnung des Schaltplans, die Auswahl und Beschaffung der benötigten Bauteile sowie das Erstellen des Leiterplattenlayouts für den zu testenden Prototypen.

Mit dem bestückten Prototyp wurde zum einen die Funktionalität der Hardware überprüft, zum anderen die Firmware für den Testbetrieb an einem Elektrofahrzeug geschrieben und validiert. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung der Hardware und deren Test, die Programmierung der WiFi-Module und des Verwaltungs- und Steuerungsservers fanden im Rahmen einer weiteren Bachelorarbeit am Lehrstuhl für Regelungstechnik statt.

Der abschließende Praxistest fand an einem VW e-Golf statt, wobei die Funktionalität und Betriebssicherheit im Einzelbetrieb ohne Netzwerkanbindung getestet wurde. Erkenntnisse aus Funktionstests, Laborversuchen und dem Praxistest wurden gesammelt, ausgewertet und zum Abschluss der Arbeit in eine erste Revision der Hardware umgesetzt.

# Theorie und Hintergrund

## 2.1 Einführung

Das Laden von batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge (EV) beruht bei aktuellen Serienfahrzeugen auf einem von zwei Prinzipien. Zum einen bietet der Großteil der erhältlichen Fahrzeuge die Möglichkeit, den Akkumulator unter Verwendung eines eingebauten Ladegeräts mit ein- oder dreiphasigem Wechselstrom zu laden. Dabei können Ladeleistungen von bis zu 43kW (63A bei 3 x 400V) erreicht werden. Verbreitete Standard-Ladeleistungen sind 3.7kW (16A, einphasig), 11kW (16A, dreiphasig) und 22kW (32A, dreiphasig). In diesem Fall übernimmt die eingebaute Ladeelektronik die Regelung des Stromflusses und die Überwachung des Akkus, was die Anforderungen an die technische Komplexität der Ladestation überschaubar macht und die Installation von Ladeinfrastruktur in Privatgaragen oder ähnlichen Räumen erlaubt. Das Kommunikationsprotokoll zwischen EV und Ladestation beschränkt sich auf das „aushandeln“ der verfügbaren und maximal erlaubten Ladeströme und kann mit geringem Hardware- und Software-Aufwand implementiert werden.

Da höhere Ladeleistungen auch die in den Fahrzeugen verbauten Ladegeräte aufwändiger und damit schwerer und teurer machen, wurden für diesen Fall andere Konzepte entwickelt. Für Ladeleistungen bis 150kW und mehr wird das Ladegerät mit Wechselrichtern und zugehöriger Elektronik in die Ladestation ausgelagert und der Fahrzeug-Akku mittels Gleichstrom geladen. Da in diesem Fall der Akku direkt von der Ladestation mit hohen Strömen gespeist wird, muss ein komplexes Kommunikationsprotokoll zur Regelung des Leistungsflusses und der Akkuüberwachung implementiert werden. Gleichstrom-Ladestationen sind daher deutlich aufwändiger in Design und Betrieb als ihr Wechselstrom-Äquivalent, und dementsprechend für Privathaushalte oder für flächendeckende Installation zu kostenintensiv.

## 2.2 SAE J1772 und IEC/DIN 62196

Die dominierende Norm für die Ladeanschlüsse von Elektrofahrzeugen in Europa ist derzeit IEC 62196, welche die verwendeten Steckertypen und Lademodi definiert. In Deutschland ist die Norm als DIN EN 62196 gültig. In Teil 1 der Norm, erstmals publiziert am 28. April 2003, werden die allgemeinen Anforderungen an die Steckersysteme und Ladevorrichtungen definiert, sowie vier verschiedene Lademodi spezifiziert. Die Spezifikation deckt Wechselspannungen bei 50/60 Hz von bis zu 690V bei 250A Nennstrom sowie Gleichspannungen von bis zu 600V bei 400A Nennstrom ab. Die vier Lademodi werden wie folgt definiert:

* Mode 1: Ladung an Haushaltssteckdosen mit Schutzkontakt (in Deutschland: Schuko-Stecker), maximaler Nennstrom: 16A
* Mode 2: Ladung an ein- bis dreiphasigen Anschlüssen mit fest kodiertem Ladeprotokoll, maximaler Nennstrom 32A
* Mode 3: Ladung an eigens vorgesehenen Steckersystemen mit zwei Pilotleitungen, maximaler Nennstrom: 250A
* Mode 4: Schnelle Gleichstromladung mit externem Ladegerät bis maximal 400A Nennstrom

Zunächst wurde bezüglich der Steckverbinder auf die in IEC 60309 spezifizierten Steckertypen verwiesen, welche umgangssprachlich zumeist als CEE-Drehstromsteckverbinder bezeichnet werden und im Industriebereich für Mehrphasen-Drehstromsysteme verwendet werden. Diese existieren in zwei Varianten: Der rote Dreiphasen-Steckverbinder mit fünf Leitern (Drei Phasen/Außenleiter und Neutral- sowie Schutzleiter) und der blaue Einphasen-Verbinder mit drei Leitern für Phase, Neutral- und Schutzleiter.

Mit Veröffentlichung von Teil 2 der Norm als IEC 62196-2, erstmals publiziert am 13. Oktober 2011, wurde eine Liste von Ladesteckern definiert, welche zusätzlich die für das Laden nach Mode 3 nötigen Pilotkontakte aufweisen:

* **Typ 1:** Einphasiger Ladestecker mit zwei Pilotkontakten, ursprünglich in Nordamerika vom SAE-Normengremium im Jahr 2001 festgelegt und in die IEC-Norm übernommen. Maximaler Nennstrom ist mit der Revision 2009 auf 80A festgelegt.
* **Typ 2:** Dreiphasiger Ladestecker mit zwei Pilotkontakten, zuerst in Deutschland als Derivat der CEE-Steckverbinder entwickelt und von der DKE/VDE genormt. Der Typ 2-Stecker ist kleiner als der CEE-Stecker und durch Abflachung an einer Seite mechanisch gegen Verpolung gesichert. Der Typ 2-Stecker unterstützt mit demselben Gehäuse Lademodi von einphasig/16A bis dreiphasig/63A, also von 3.7kW bis 43kW, und damit nicht das gesamte Spektrum nach IEC 62196-1 Mode 3.
* **Typ 3:** Aufgrund gesetzlicher Regelungen in einigen europäischen Ländern, u.a. Frankreich und Italien, in welchen für Ladestecker ein mechanischer Berührungsschutz gefordert wurde, gab es Bestrebungen seitens eines Konsortiums französischer und italienischer Firmen, einen dritten Steckertyp zu normen. Der für bis zu dreiphasigen/32A-Lademodi spezifizierte Typ 3C-Steckverbinder wurde in die Norm aufgenommen, im Jahr 2015 wurde die Produktion aber endgültig eingestellt, nachdem die Europäische Kommission im Januar 2013 den Typ 2-Stecker als Standard für die europäische Ladeinfrastruktur festgelegt hatte.

Die Funktion der Pilotkontakte in den Steckertypen von IEC 62196-2 wurde 2001 in SAE J1772 beschrieben und entsprechend in die IEC-Norm 61851 übernommen. Damit verwenden Typ 1 und Typ 2-Stecker dasselbe Kommunikationsprotokoll, was die Standardisierung der Ladesysteme unterstützt. Es kann damit für nordamerikanische und europäische Ladestationen, unabhängig von Netzspannungspegel und Stromstärken dieselbe Steuerungs- und Kommunikationselektronik verwendet werden.

Die SAE J1772-Signalisierung (größtenteils identisch zur Signalisierung nach IEC 61851), erstmals beschrieben im Jahr 2001, basiert auf einer Abfolge von Zuständen gemäß Tabelle 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zustand** | A | B | C | D | E | F |
| **Spannung CP-PE** | +12V ±0.4V | +9V ±1V | +6V ±1V | +3V ±1V | ±0V | -12V |
| **Ladefreigabe** | Kein EV | EV erkannt | Ladebereit | Ladebereit mit Belüftung | Kurzschluss od. PE defekt | Fehler |

Tabelle : Ladezustände nach SAE J1772

Im Standby-Modus ohne angeschlossenes Fahrzeug wird von der Ladestation über einen 1kΩ-Widerstand eine Spannung von 12V ±0.4V dauerhaft an den Control Pilot (CP)-Kontakt angelegt. Diese Spannung liegt ebenfalls am Proximity Pilot (PP)-Kontakt an. Wenn ein EV über das Ladekabel an die Station angeschlossen wird, wird der CP-Stromkreis über eine Diode und einen 2.7kΩ-Widerstand auf den Schutzleiter (PE) zurückgeführt. Über einen Widerstand zwischen PP und PE wird die maximale Strombelastbarkeit des Ladekabels inkl. Steckverbinder gemäß Tabelle 2 kodiert.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Widerstand PP-PE** | 1.5kΩ | 680Ω | 220Ω | 100Ω |
| **Max. Ladestrom** | 13A | 20A | 32A | 63A |

Tabelle : Ladekabel-Kodierung der maximalen Stromstärke nach IEC 61851

Diese Kodierung war in der SAE J1772-Norm nicht vorgesehen, dort dient der PP-Kontakt nur zur Signalisierung einer geöffneten Steckerverriegelung, damit die Ladestation bei einer Trennung der Verbindung die Ladung unterbrechen und die Kontakte stromlos schalten kann.

Durch die Verbindung des Ladekabels zum EV via Diode und Widerstand fällt die Spannung am CP-Kontakt auf 9V ±1V, was von der Ladestation als Signal für ein angeschlossenes Fahrzeug interpretiert wird. Daraufhin wird Stationsseitig ein Signalgenerator eingeschaltet, welcher eine 1-kHz-Rechteckschwingung mit einem Signalpegel von ±12V an die Pilotkontakte anlegt. Die Pulsweite des Rechtecksignals wird entsprechend der verfügbaren Ladeleistung variiert, wobei die Beziehung Pulsweite-Stromstärke für Pulsweiten zwischen 10% und 85% über folgende Formel definiert ist:

Bei Pulsweiten über 85% wird folgende Formel angesetzt:

Die maximale Stromstärke, welche mit dieser Signalisierung angezeigt werden kann liegt bei 80A mit einer Pulsweite von 97%. Es ergibt sich mit oben genannten Formeln beispielhaft die Tabelle 3.

|  |  |
| --- | --- |
| Pulsweite | Ladestrom |
| 97% | 80A |
| 90% | 65A |
| 80% | 48A |
| 50% | 30A |
| 40% | 24A |
| 25% | 15A |
| 10% | 6A |

Tabelle : Verfügbarer Ladestrom in Abhängigkeit der Pulsweite nach IEC 61851-1

Ist das EV ladebereit, z.B. durch einen die Betätigung eines Schalters durch den Fahrer oder auch automatisch bei Erkennen des Rechtecksignals, wird Fahrzeugseitig ein 1.3kΩ-Widerstand parallel zu den bereits vorhandenen 2.7kΩ geschaltet. Durch den daraus resultierenden Gesamtwiderstand CP-PE von 880Ω wird die Spannung an CP auf +6V ±1V gezogen, was für die Ladestation das Signal zum Starten des Ladevorgangs darstellt. Bei Fahrzeugen, welche bei Erwärmung des Ladegeräts oder des Akkus eine Belüftung aktivieren, kann stattdessen über einen 270Ω-Widerstand die Spannung an CP auf +3V ±1V gesenkt werden, worauf die Ladestation allfällig vorhandene Belüftungsvorrichtungen in Innenräumen (z.B. Garage) einschalten kann, oder falls diese nicht vorhanden sind, den Ladevorgang abbrechen. Dies dient der Vermeidung von übermäßiger Erhitzung der Ladeinfrastruktur, allerdings sind in der Regel sowohl im Fahrzeug als auch in der Ladestationen Sensoren verbaut, welche den Ladevorgang bei Überhitzung abbrechen.

Sinkt die Spannung an CP unter +2V liegt ein Fehlerfall vor und die Ladestation bricht den Ladevorgang ebenfalls ab. Der Ladevorgang ist beendet, wenn seitens des Fahrzeugs die Spannung an CP wieder auf +9V angepasst wird. Aktuelle Steckersysteme nach IEC 62196 Typ-2 verfügen über elektromechanische Verriegelungssysteme, welche das Abziehen des Ladekabels im stromführenden Zustand verhindern.

## 2.3 Combined Charging System (CCS)

Als Weiterentwicklung des ausschließlich für Wechselstrom-Laden geeigneten Typ 2-Steckers wurde 2011 das Combined Charging System als Gemeinschaftsprojekt von Steckverbinder-Herstellern und deutschen Automobilkonzernen vorgestellt. Es besteht aus einer fahrzeugseitigen Buchse und dem entsprechenden Stecker, welche sowohl Wechselstrom- als auch Gleichstromladen unterstützen. Damit kann die Installation mehrerer Buchsen in Fahrzeug und Ladestation vermieden werden. Dazu wurde der Typ 2-Stecker nach IEC 62196-2 um zwei zusätzliche hoch belastbare Gleichstromkontakte erweitert, wobei aber der Standard-Typ 2-Stecker dieselbe Buchse verwenden kann.

Das CCS wurde von den nordamerikanischen und europäischen Normungskommissionen gemeinsam entwickelt und in IEC 62196-3 ab 2011 genormt. Für den nordamerikanischen Markt existiert eine Abwandlung des Typ 1-Steckers mit zusätzlichen Gleichstromkontakten.

## 2.4 Technische Umsetzung der SAE J1772-Signalisierung

Um das Kommunikationsprotokoll gemäß SAE J1772/IEC 61851 technisch zu implementieren, ist muss eine Schaltung zur Messung der entsprechenden Pegel auf den Pilotleitungen und zur Generierung des 1-kHz-Rechtecksignals entworfen werden. Da die Pilotsignale vollständig zeit- und wertkontinuierlich (analoge Signale) sind, ist keine aufwändige Digitalelektronik vonnöten. Sämtliche Verarbeitungs- und Generatorfunktionen kann ein kostengünstiger und einfach programmierter Mikrocontroller übernehmen, während einerseits ein als Spannungsfolger beschalteter Operationsverstärker das Eingangssignal auf der CP-Leitung puffert und andererseits ein als Komparator beschalteter OPV das vom Mikrocontroller generierte PWM-Signal auf den geforderten Pegel von ±12V verstärkt. Eine Beispielschaltung ist in Abbildung 1 dargestellt.




Abbildung : Beispielschaltung für die technische Implementierung der SAE J1772-Signalisierung

Der Spannungsteiler aus R1 und R2 teilt die Ausgangsspannung des Puffer-OPV von 12V auf 3.27V herunter und bringt das Signal damit in den Spannungsbereich der Mikrocontroller-Eingänge. Der Spannungsteiler aus R4 und R5 stellt am invertierenden Eingang des Komparators eine Referenzspannung von VDD/2 bereit. Damit wird das vom Mikrocontroller generierte PWM-Signal mit Pegeln von 0V und 3.3V in eine Rechteckschwingung von ±12V umgesetzt. Die Spannung am PP-Eingang des Mikrocontrollers variiert je nach parallel geschaltetem Widerstand zwischen PP und PE/Masse, wodurch die Kapazität des Ladekabels berechnet werden kann. So wird die Dekodierung der Signalisierung auf das Auslesen und Interpretieren der Analog-Digital-Umsetzer des Mikrocontrollers beschränkt.

# Anforderungen

Das Anforderungsprofil für die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Ladestation ergibt sich aus der gewünschten Funktionalität als Wechselstrom-Ladestation im Einzelbetrieb (Wallbox), sowie aus der zusätzlich zu implementierenden Möglichkeit, die Station als Teil eines größeren Netzwerkes von öffentlichen Ladestationen zu betreiben (Mesh-Betrieb). Der beispielhafte Einsatzfall für das System ist eine leistungsstarke Photovoltaikanlage, deren erzeugte Leistung direkt zum Aufladen von EV-Akkus verwendet werden soll. Dazu muss es möglich sein, die Ladestation über ein drahtloses Netzwerk von einem zentralen Server aus zu steuern und die verfügbare Gesamtladeleistung auf alle aktiven Ladestationen im Netzwerk zu verteilen, sog. Load Balancing.

Aus diesen grundlegenden Bedingungen lassen sich folgende technischen Anforderungen ableiten:

1. **Zentrale Mikrocontroller-Einheit zur Steuerung des lokalen Ladevorganges**

Dieser Controller bildet das Herzstück des Systems und soll so ausgewählt werden, dass sämtliche Funktionalität mit einer minimalen Anzahl von zusätzlichen, externen Bauelementen implementiert werden kann.

1. **Zusätzliches, optionales WLAN-Modul auf Basis eines Mikrocontrollers**

Dieses Modul dient zur Bereitstellung von Kommunikations- und Fernwartungsfunktionalität via drahtloser Netzwerke, bevorzugt über Wireless LAN (WLAN). Das System soll so konzipiert sein, dass für den Einzelbetrieb auf das WLAN-Modul verzichtet werden kann, also keine Bestandteile der Ladestation davon abhängig sind.

1. **Ansteuerung von bis zu dreiphasigen Wechselstromnetzen**

Über drei getrennte Schütze (eines pro Phase) soll die Ladestation Ladeleistungen bis 43kW ermöglichen, wobei die Phasen sowohl gemeinsam als auch einzeln geschalten werden können.

1. **Messung der lokal verbrauchten Ladeleistung**

Mittels geeigneter Sensorik (Stromwandler an den drei Phasen) soll der lokale Stromverbrauch andauernd gemessen und zu Log-Zwecken sowie für Load Balancing über mehrere verteilte Stationen weiterverarbeitet werden.

1. **Einfach zu wartende und erweiterbare Firmware**

Um Software-Updates via WLAN zu ermöglichen und für die allfällige spätere Erweiterung des Funktionsumfanges der Ladestation soll ein Bootloader verwendet werden, der über eine kabelgebundene oder drahtlose (via das WLAN-Modul) serielle Schnittstelle angesprochen werden kann.

1. **Implementierung des SAE J1772 Kommunikationsprotokolls**

Dazu dient eine gemischte Analog-Digital-Schaltung zur Generierung und Verarbeitung der benötigten Signale, welche über Pilotleitungen die Kommunikation zwischen Ladestation und EV herstellen.

1. **Alternative Möglichkeit zur Fernsteuerung des Systems**

Diese wird über eine kabelgebundene RS485-Schnittstelle implementiert, welche für erhöhte Robustheit gegenüber elektromagnetischen Störungen in störungsbelasteten Umgebungen anstelle des WLAN-Moduls eingesetzt werden kann.

1. **Elektronische Ansteuerung gängiger Verriegelungssysteme für Typ-2-Ladestecker**

Die in der Praxis eingesetzten Verriegelungssysteme basieren entweder auf elektromechanischer Verriegelung über eine Spule oder auf kleinen Gleichstromaktoren, zu deren Bedienung kurzfristig hohe Ströme von der Ladestation abgegeben werden müssen.

1. **Möglichkeit zur elektronischen Trennung und Wiederverbindung der Pilotleitungen**

Bei EV, welche unter gewissen Umständen in einen Standby-Modus verfallen können, soll dieser durch ein simuliertes Aus- und wieder Einstecken des Ladekabels beendet werden.

1. **Unkomplizierte Bedienung**

Die Bedienung der Ladestation soll für den Anwender sehr minimalistisch gehalten werden, entsprechend wird ein einzelner Taster mit integrierter LED vorgesehen, mithilfe dessen der Ladevorgang gestartet und gestoppt werden kann.

1. **Formfaktor passend für DIN-Hutschienengehäuse**

Um die Ladestation zusammen mit Fehlerstrom-Schutzschalter, Sicherungen, Wechselstrom-Schützen und der Verkabelung in standardisierten Installationskästen unterbringen zu können, soll auch der Formfaktor der Elektronik so angepasst sein, dass diese in einem 6TE-Hutschienengehäuse Platz findet.

1. **Open Source Hard- und Software**

Sämtliche Schaltpläne, Leiterplattendesigns, Firmware-Quellcodes und alle Dokumentation des Entwicklungsprozesses sollen offen zugänglich sein, um interessierten Privatpersonen und Institutionen die Möglichkeit zu geben, das System weiterzuentwickeln und für Ihre Zwecke anzupassen. Dazu wird unter Berücksichtigung der Software-Lizenzen von hier verwendeten Bibliotheken und Code-Fragmenten sämtliches Material, welches erforderlich ist um oben genanntes Ziel zu erreichen, unter einer freien Lizenz veröffentlicht.

Das bestehende und getestete Open-Hardware SmartEVSE-Projekt erfüllt zwar viele dieser Anforderungen, ist aber nicht ohne weiteres für den Mesh-Betrieb umzurüsten. Dementsprechend mussten ausgehend vom SmartEVSE-Referenzdesign diverse Anpassungen und Erweiterungen vorgenommen werden. Diese Anpassungen, die Auswahl der Bauelemente und das gesamte Schaltungsdesign werden in Kapitel 4 genauer erläutert.

# Elektronikentwicklung

## Konzept und Werkzeuge

Die zu entwerfende Schaltung wurde entsprechend der in Kapitel 3 ermittelten Anforderungen geplant. Als Entwicklungswerkzeug wurde die freie ECAD-Software Kicad in Version 5.1.5 verwendet. Diese Software-Lösung enthält verschiedene Programme, darunter den Schaltplan-Editor eeschema, pcbnew für das Leiterplatten-Layout sowie diverse Hilfsprogramme zur Bearbeitung von einzelnen Bauteilen und deren Leiterplatten-Footprints. Mit der Software wird eine umfangreiche Bibliothek von Bauteilen ausgeliefert, wobei fehlende Teile unkompliziert importiert oder von Hand erstellt werden können. In Kicad ist kein Simulationsprogramm enthalten, es besteht aber die Möglichkeit, das freie Simulationswerkzeug Ngspice einzubinden. Da diese Schnittstelle aktuell noch nicht fertig implementiert und daher nur eingeschränkt nutzbar ist, wurde für die Simulation einzelner Schaltungskomponenten das frei verfügbare Programm QUCS eingesetzt.

Das grundlegende Schaltungskonzept beruht auf der Trennung der Schaltungsteile nach Spannungspegel. Funktionsbedingt beinhaltet die Ladestation auf derselben Platine sowohl Bereiche von 230V Netzspannung, als auch einen großen 12V und 3.3V Niederspannungsteil. Diese Abschnitte wurden von Beginn weg getrennt geplant und nur an ihren Schnittstellen (AC-DC-Wandler und Halbleiterrelais) verbunden. Drei Halbleiterrelais dienen dazu, drei externe Schütze zu schalten, um das EV zu laden. Im Niederspannungsteil wiederum kann unterschieden werden zwischen einer Vielzahl von integrierten Schaltungen mit den jeweils dazugehörigen passiven Bauelementen einerseits, und einer Operationsverstärker-basierten Analog- und Digitalschaltung zur Verarbeitung der Pilot- und Messsignale. Daraus folgt, dass Hochspannungs- und Niederspannungsanschlüsse getrennt auf zwei Schraubterminals an gegenüberliegenden Seiten der Leiterplatte gelegt werden.

Die Spannungsversorgung der Ladestation und aller Ihrer Komponenten soll über ein einfaches AC-DC-Schaltnetzteil hergestellt werden. welches zunächst eine 12V-Gleichspannung erzeugt. Diese 12V werden benötigt, da das in SAE J1772 definierte Kommunikationsprotokoll einen Spannungspegel von +/- 12V für die PWM-Signale festlegt. Daher muss aus der primären Spannungsversorgung über einen Inverter-Baustein zusätzlich eine Spannung von -12V bereitgestellt werden, um den Operationsverstärker und Komparator zu versorgen. Außerdem werden handelsübliche Verriegelungssysteme für Typ-2-Ladestecker ebenfalls bei 12V betrieben. Der Mikrocontroller, das WLAN-Modul und der RS485-Transceiver hingegen benötigen eine 3.3V-Spannungsversorgung. Diese wird aus der 12V-Schiene durch einen Pegelwandler gewonnen, welcher genügend Leistung für diese Komponenten zur Verfügung stellen muss.

Für die Programmierung des Mikrocontrollers und des WLAN-Moduls müssen die entsprechenden Pins über Pfostenleisten zugänglich sein, zusätzlich zur RS485-Schnittstelle. Allfällige unbenutzte Pins des Mikrocontrollers sollen zu Debugging- und Testzwecken ebenfalls auf Pfostenleisten geführt werden.

Die gesamte Schaltung soll so ausgelegt werden, dass die Bestückung des WLAN-Moduls optional bleibt, dass also die Programmierung des Mikrocontrollers auch kabelgebunden möglich ist, wie auch der Zugang über die serielle Schnittstelle.

## Schaltungsdesign

Da mit dem SmartEVSE-Projekt bereits eine getestete und funktionierende Basis für eine Ladestation vorlag, wurde zunächst dessen Schaltplan in Version 2.2 untersucht. Von primärem Interesse war dabei, welche Teile davon wiederverwendet werden konnten, und an welchen Teilen der Schaltung Änderungen vorgenommen werden mussten. Zusätzlich musste aufgrund fehlender Dokumentation die Funktion einzelner Schaltungsteile ermittelt und durch Recherche in den Datenblättern der Bauteile sowie Simulation einiger Funktionseinheiten genauer bestimmt werden.

Aufgrund der Anforderungen konnte direkt das im SmartEVSE-Projekt vorgesehene LCD-Display und Menü weggelassen werden, da diese Funktionalität nicht benötigt wird. Außerdem konnte so die benötigte Anzahl Pins des Mikrocontrollers stark reduziert werden, bzw. konnten die freigewordenen Pins anderweitig genutzt werden.

### 4.2.1 Bauteile

Zur Spannungsversorgung der Schaltung dient ein Mean Well IRM-10-12 AC/DC-Wandler mit 12V Ausgangsspannung bei 0.85A Ausgangsstrom, für insgesamt 10W Ausgangsleistung, wodurch die Schaltung über genügend Leistungsreserven verfügt. Um für die an 3.3V betriebenen Bauteile die Versorgungsspannung bereitzustellen, wurde als Spannungsregler für die 3.3V-Schiene der AP-5100-Schaltspannungsregler von Diodes Inc. eingesetzt, welcher bei geeigneter Aussenbeschaltung nach Datenblatt bis zu 1.2A Ausgangsstrom liefern kann. Damit verbleiben auch bei Lastspitzen rund 5W für die an 12V betriebenen Bauteile, was sich als ausreichend herausstellte. Die Spannungsversorgung erfolgt Netzseitig über eine der drei Wechselstrom-Phasen, wobei bei Installation mehrerer Ladestationen diese gleichmäßig über die drei Phasen verteilt werden können.

Auch die Wechselstrom-Schütze der Ladestation werden mit derselben Phase gesteuert, wobei für jedes Schütz ein separates Halbleiterrelais vom Typ AQH1213AX eingesetzt wird. Diese Relais verfügen über einen Nulldurchgangsdetektor, wodurch Abrissfunken beim Schalten vermieden werden.

Die Bereitstellung der -12V-Spannungsschiene für die Operationsverstärker der Analogschaltung erfolgt durch den TC7660SEOA-Schaltspannungsregler von Microchip Technology, welcher mit passender Beschaltung eine 12V-Versorgungsspannung invertiert am Ausgang abgeben kann. Der maximale Ausgangsstrom ist dabei auf 20mA begrenzt, was aber in der vorliegenden Schaltung ausreichend ist, da die Operationsverstärker nur als Komparator und Spannungsfolger eingesetzt werden.

Für die Verriegelung von Typ 2-Steckverbindern werden in der Regel einfache elektromechanische Verriegelungsaktoren verwendet, welche zum Öffnen oder Schließen der Verriegelung für kurze Zeit einen Spulenstrom von bis zu 3A bei 12V benötigen. Um diese Stromspitzen zu bewältigen und die Verriegelung durch die 3.3V-Ausgänge des Mikrocontrollers zu steuern, wird ein MOSFET-Gate-Treiber (FAN3214TMX von ON Semiconductor) eingesetzt. Mithilfe eines Reservoir-Kondensators von 10000µF können so kurzzeitig hohe Ströme abgegeben werden. Ein Widerstandsnetzwerk an der Versorgungszuleitung zum Gate-Treiber begrenzt im Fehlerfall den Dauerstrom durch das Bauteil.

Das RS485-Kommunikationsprotokoll bedient sich der differentiellen Signalübertragung, wobei ein serielles Signal vom USART-Modul des Mikrocontrollers in zwei Signale A und B gewandelt wird, welche zueinander invertiert sind. Dies erhöht die Gleichtaktunterdrückung am Empfänger und ermöglicht eine sichere Datenübertragung auch in Umgebungen mit starken elektromagnetischen Störungen. Diese Pegelwandlung übernimmt hier ein TC7660SEOA-Baustein von Texas Instruments.

Als Mikrocontroller für die Steuerung des Ladevorgangs wurde der Atmel ATmega4808 im 28-Pin SOIC-Package ausgewählt. Der ATmega4808 ist ein 8-Bit AVR-Prozessor der neuesten Generation (Mega-0-Series) von Microchip Technology Inc., er verfügt über einen internen 20-MHz Oszillator, 48kB Flash-Speicher und 6kB SRAM. Bei einer Versorgungsspannung von 3.3V kann der Mikrocontroller mit bis zu 13MHz Takt betrieben werden. Außerdem verfügt der ATmega4808 über sämtliche benötigten Peripheriemodule für dieses Projekt: drei USART-Schnittstellen, Analog-Digital-Umsetzer, mehrere Timer mit PWM-Funktionalität, eingebauter Temperatursensor. Zudem ist mit AVR-GCC ein leistungsfähiger, plattformübergreifender und weit verbreiteter Open-Source-Compiler für C-basierte Firmware verfügbar, sowie Atmel Studio 7 als integrierte Entwicklungsumgebung unter Windows. Der Controller ist auch in größeren Gehäusen mit bis zu 32 Pins verfügbar, für dieses Projekt stellten sich aber 28 Pins als ausreichend heraus.

Um die WiFi-Funktionalität bereitzustellen, wurde das Espressif ESP32-WROOM-Modul ausgewählt. Dieses Modul basiert auf dem ESP32 32-Bit-Mikrocontroller mit LX6 Zwei-Kern-Prozessoren von Tensilica und integrierter WLAN- und Bluetooth-Unterstützung. Der ESP32 kann mit bis zu 240MHz Taktfrequenz betrieben werden und verfügt über 520kB SRAM. Im ESP32-WROOM-Modul sind zusätzlich diverse Peripheriemodule, 4MB Flash-Speicher und eine Funkantenne fest integriert, es sind aber auch Module mit Anschlussmöglichkeit für eine externe Antenne verfügbar.

Es wäre prinzipiell möglich, die gesamte Ladestation nur über den ESP32 zu steuern, da dieser Mikrocontroller genügend Ressourcen und zugängliche Pins verfügt. Im Interesse der Modularität und der Zugänglichkeit wurde entschieden, den Betrieb des Systems auch ohne das WLAN-Modul zu ermöglichen und die Kernfunktionen im kleineren und weniger komplexen ATmega4808 zu implementieren. Die erhöht auch die Zugänglichkeit für Einzelpersonen und Institutionen, die sich mit der Weiterentwicklung oder Anpassung des Systems beschäftigen wollen, da die AVR-Architektur über breite Verbreitung und eine große internationale Gemeinschaft verfügen.

Da der ATmega4808 über einen integrierten Temperatursensor verfügt, konnte auf einen externen Sensor verzichtet werden, was einen weiteren Pin am Mikrocontroller verfügbar machte.

Die Messung der abgegebenen Leistung wird mittels dreier induktiver Stromwandler realisiert, welche Sekundärseitig einen zur Primärseite proportionalen Strom abgeben. Dieser wird mithilfe eines Messwiderstandes in eine Spannung gewandelt, welche dann am Analog-Digital-Umsetzer des Mikrocontrollers gemessen und weiterverarbeitet wird. Da es sich um eine Wechselstrommessung handelt, wird eine Offsetspannung aus einem Spannungsteiler zwischen 3.3V und Masse gewonnen, wodurch die Messung um 1.65V pendelt.

Die Pilotsignale und das für die Signalisierung benötigte PWM-Signal werden gemäß der Beispielschaltung aus Kapitel 2, Abschnitt 4 verarbeitet. Ein dualer Operationsverstärker, LM7332MA, dient als Pufferverstärker und Komparator, während das Rechtecksignal vom Mikrocontroller mit der gewünschten Pulsweite generiert wird.

Für die elektronische Trennung und Wiederverbindung der Pilotleitungen kommen zwei PhotoMOS-Relais zum Einsatz, welche als Öffner wirken und von einem gemeinsamen Pin des Mikrocontrollers gesteuert werden. Der Taster zum Starten und Beenden des Ladevorganges sowie die darin integrierte LED werden extern am Gehäuse der Ladestation montiert und schalten von 12V nach Masse. Entsprechen wird ein Treiber-MOSFET benötigt, um die LED vom Mikrocontroller aus zu schalten, währen der Taster über eine Zenerdiode und einen strombegrenzenden Widerstand mit einem Digitaleingang des Mikrocontrollers verbunden wird.

Zusätzlich zu den über die Terminals nach außen geführten Anschlüssen gemäß TabelleXX wurden drei 2.54mm-Pfostenleisten vorgesehen, um für die Inbetriebnahme und Tests die Programmier-Pins und die serielle Schnittstelle zugänglich zu machen.

Der über das Niederspannungs-Schraubterminal nach außen geführte 12V-Anschluss wird mit einer selbstrückstellenden 0.2A-Sicherung abgesichert. Die Hochspannungsseitig angeschlossene 230V-Phase wird direkt am Eingangs-Terminal von einer trägen 1.25A-Sicherung abgesichert.

Alle Mikrocontroller-Eingänge, deren Signale den erlaubten Bereich (0-3.3V) über- oder unterschreiten könnten, werden mit BAT54S-Doppel-Schottky-Dioden zwischen 3.3V und Masse geschützt. Der Eingang des Pilotsignal-Spannungsfolgers wird zusätzlich mit einer parallel liegenden ESD-Schutzdiode gegen Spannungsspitzen geschützt.

### 4.2.2 Pinbelegungen

Die Pinbelegungen des ATmega4808 wurden gemäß Abbildung 2 festgelegt. Es wurde darauf geachtet, dass die zwei zuletzt noch freien Pins auf PF0 und PF1 gelegt wurden, so dass bei Bedarf eine zusätzliche serielle Schnittstelle verfügbar wäre. Wird diese nicht verwendet, können diese beiden Pins als allgemeine I/O-Pins verwendet werden, z.B. um zusätzliche LED anzuschließen.




Abbildung : Pinbelegung des ATmega4808

Die Pins 1 – 5 werden als digitale Ausgänge genutzt, wobei Lock Drive A und B die Steuersignale für den Gate-Treiber zum Ver- und Entriegelung des Ladesteckers dienen. Pin 2 sendet serielle Nachrichten an den RS485-Transceiver, Pin 3 ist der Empfänger. Pin 5 steuert Sende- und Empfangsrichtung am Halb-Duplex-Transceiver. An CP & PP liegen die Pilotsignale an, beides sind Eingänge des Analog-Digital-Umsetzers.

An Pin 8 liegen bei verriegeltem Stecker 3.3V an, ansonsten 0V. Über Pin 9 wird die LED des Tasters geschalten, Pin 10 liest diesen aus. An Pins 11 – 13 werden die Analogsignale der Stromwandler gemessen, Pin 14 kann bei sensiblen Schaltungen als getrennte Analog-Versorgungsspannung genutzt werden, hier war dies nicht nötig, entsprechend liegt der Pin an 3.3V.

An Pin 16 und 17 kann optional eine dritte serielle Schnittstelle genutzt werden, im Normalfall sind diese Pins ungenutzt. Am UPDI-Pin (19) wird ein Programmieradapter angeschlossen und der Mikrocontroller über das UPDI-Protokoll programmiert.

Pins 22/23 dienen als primäre serielle Schnittstelle und sind im Normalbetrieb direkt mit der seriellen Schnittstelle des ESP32-Moduls verbunden, wodurch drahtlose serielle Kommunikation via WLAN ermöglicht wird. An Pin 24 wird das 1-kHz-Rechtecksignal ausgegeben, welches für die Kommunikation mit angeschlossenen EV verwendet wird. Über Pin 25 werden die PhotoMOS-Relais zur Trennung der Pilotleitungen angesteuert, während an Pin 26 - 28 die Halbleiterrelais zur Steuerung der Wechselstrom-Schütze angeschlossen sind.

Die Pinbelegung des ESP32-Moduls wird gemäß Tabelle 4 festgelegt. Die Pins IO12, IO26 und IO17 werden dabei mit den Pins 18, 22 und 23 des ATmega verbunden, sodass zwischen den beiden Mikrocontrollern serielle Kommunikation stattfinden und das ESP-Modul den ATmega4808 über den RESET-Pin neu starten kann.

Die weiteren Pins werden auf eine separate Pfostenleiste gelegt, zusammen mit dem UPDI-Pin des ATmega, diese Leiste dient als Programmierschnittstelle für die beiden Controller. Details zu dieser Schnittstelle finden sich im Anhang YY

|  |  |
| --- | --- |
| VDD / Pin 2 | 3.3V |
| GND-Pins | Masse |
| TXD0 / 35 | USART0 TX |
| RXD0 / 34 | USART0 RX |
| IO0 / 25 | Programmierung |
| IO12 / 14 | ATmega RESET |
| IO16 / 27 | USART2 RX |
| IO17 / 28 | USART2 TX |
| EN / 3 | 3.3V |

Tabelle : Pinbelegung des ESP32-WROOM-Moduls

## Leiterplattenlayout

Für das Leiterplattenlayout waren folgende zentralen Anforderungen zu berücksichtigen:

* Leiterplattenabmessungen müssen für DIN-Hutschienengehäuse ausgelegt werden. Durch die zusätzlichen Bauteile gegenüber dem SmartEVSE-Projekt muss für die Ladestation ein größeres Gehäuse gewählt werden. Die Wahl fiel auf ein 6 Teilungseinheiten breites Standard-Hutschienengehäuse von Axxatronic, wodurch die Platinenabmessungen auf 86.5mm x 103mm festgelegt wurden.
* Bereiche mit 230V-Netzspannungen sollen deutlich gekennzeichnet und vom Niederspannungsteil (12V und 3.3V) räumlich getrennt sein.
* Im Netzspannungsbereich ist auf ausreichende Abstände zwischen den Leiterbahnen und ausreichend dimensionierte Leiterbahnbreiten zu achten.
* Anschlüsse für Signalleitungen und jene für Versorgungs- und Netzspannungsleitungen sind an gegenüberliegenden Seiten der Platine auszuführen.
* Nach Möglichkeit sind SMD-Bauteile zu verwenden, um den begrenzten Platz auf der Leiterplatte optimal auszunutzen. Allerdings sollen alle Bauteile von Hand zu löten sein.

Das Layout wurde mit dem in Kicad 5.1.5 enthaltenen Programm pcbnew erstellt. Dadurch konnte der zuvor mit eeschema erstellte Schaltplan direkt übernommen werden. Für die meisten verwendeten Bauteile waren die benötigten Footprints bereits in der Kicad-Bibliothek enthalten, wobei für gewisse Teile, beispielsweise die Schraubterminals und die Pin-Header spezielle Footprints mit Legende für die Anschlussbelegung erstellt werden mussten.

Um die SMD-Bauteile von Hand löten zu können, wurde bei der Auswahl der Footprints darauf geachtet, jeweils die „HandSoldering“-Varianten zu verwenden, welche über etwas grosszügiger ausgelegte Pads verfügen.

Die Fertigung der Leiterplatten wurde bei AISLER B.V. in Auftrag gegeben, zunächst wurden sechs Prototypen der Revision 1 bestellt. Nach den ersten Praxistests wurde eine zweite Bestellung über drei Exemplare der überarbeiteten Revision 1.1 aufgegeben.

## Prototypenbau

### Bauteilbeschaffung

### Bestückung

Die Prototypen wurden schrittweise bestückt, zunächst einmal nur mit 3.3V Spannungsregler, ATmega4808 und ESP32-WLAN-Modul sowie deren passive Außenbeschaltung, um die Funktion dieses Schaltungsteils zu testen. Nach ersten Erkenntnissen bezüglich falsch montierter Bauteile, konnte diese Teilschaltung in Betrieb genommen und erfolgreich getestet werden.

Die Bestückung der SMD-Bauteile stellte sich als durchaus von Hand machbar heraus, einzelne Bauteile wie der Spannungsregler U6 im SOT26-6-Gehäuse erforderten jedoch einiges Fingerspitzengefühl. Für eine serienmäßige Produktion der Ladestationen, oder auch eine größere Anzahl an Einzelstationen, würde sich auf jeden Fall die Beschaffung einer SMD-Schablone beim Leiterplattenfertiger empfehlen, um die Bauteile unter Verwendung von Lötpaste in einem Lötofen zu bestücken. Beim Handlöten unumgänglich ist die Möglichkeit, eine Heissluft-Lötstation zu benutzen, um Fehler bei der Bestückung von integrierten Bausteinen mit hoher Pin-Anzahl korrigieren zu können.

Die zweite bestückte Leiterplatte wurde vollständig bestückt, abgesehen vom AC/DC-Netzteil U4, stattdessen wurden die Sekundärseitigen Anschlüsse von U4 mit Stiftleisten versehen, um die Schaltung über ein 12V-Labornetzteil mit Spannung zu versorgen. Dadurch konnten erste Tests ohne direkte Anbindung an Netzspannung in einer sicheren Umgebung durchgeführt werden.

# Firmwareentwicklung

## Konzept

## Entwicklungsumgebung

## Funktionale Beschreibung

# Test und Validierung

## Testaufbau

## Ergebnisse

# Fazit

# Anhang A - Schaltpläne

# Anhang B – Materialstückliste

# Anhang C -